**WINGBURG KONTURA - BASIS Kit (ziehen)**

**Alu-Zarge (flächenbündige Optik) für stumpfe Drehtüren mit 40 mm Stärke.**

KONTURA, BASIS Kit, wandbündige Spachtelzargen für stumpfe Drehtüren und Metallständerwand (ab CW50) für 2-fache Gipskartonbeplankung oder wahlweise für Mauerwerk; aus extrudierten und grundierten Aluminium-Profilen, auf Gehrung konfektioniert.

**Komponenten - Basis Kit**

Aluminium-Zarge, Dichtung und Magnetfallenschloss (WC-vorgerichtet) inkl. Magnetschließblech. Montagehilfe für eine verzugsfreie und rechtwinklige Montage in die Wandkonstruktion nach DIN 18183-1, aus OSB-Distanzhaltern mit 3D-Positionswinkeln für die Ein-Mann-Montage.

Bandfräsungen vorgerichtet nach DIN 18268 für: TECTUS-TE 340 3D, Simonswerk

Optional mit verdeckt liegenden Bändern (TECTUS-TE **340** 3D): ………………..

Öffnungsrichtung: ziehen (stumpfes Türblatt)

Anschlagseite (links oder rechts): …….……….

Abmessung für Türblatt:

Breite (mm): ……….

Höhe (mm): ……….

liefern und montieren Fabrikat:

WINGBURG KONTURA, Basis Kit, für stumpfes Türblatt ………

Ausführung:

Trockenbau …………

Mauerwerk …………

Weitere Informationen:

WINGBURG GmbH
Hövelrieger Straße 26
33161 Hövelhof

Telefon +49.5257.94792-0
Telefax +49.5257.94792-19
info@wingburg.de

[www.wingburg.de](http://www.wingburg.de)

**WINGBURG KONTURA - BASIS Kit (drücken)**

**Alu-Zarge (flächenbündige Optik) für gefälzte Drehtüren mit 40 mm Stärke.**

KONTURA, BASIS Kit, wandbündige Spachtelzargen für gefälzte Drehtüren und Metallständerwand (ab CW50) für 2-fache Gipskartonbeplankung oder wahlweise für Mauerwerk; aus extrudierten und grundierten Aluminium-Profilen, auf Gehrung konfektioniert.

**Komponenten - Basis Kit**

Aluminium-Zarge, Dichtung und Magnetfallenschloss (WC-vorgerichtet) inkl. Magnetschließblech. Montagehilfe für eine verzugsfreie und rechtwinklige Montage in die Wandkonstruktion nach DIN 18183-1, aus OSB-Distanzhaltern mit 3D-Positionswinkeln für die Ein-Mann-Montage.

Bandfräsungen vorgerichtet nach DIN 18268 für: TECTUS-TE 240 3D, Simonswerk

Optional mit verdeckt liegenden Bändern (TECTUS-TE **240** 3D): ………………..

Öffnungsrichtung: drücken (Türblatt mit Falz 11 x 15 mm (bxh), dreiseitig)

Anschlagseite (links oder rechts): …….……….

Abmessung für Türblatt:

Breite (mm): ……….

Höhe (mm): ……….

liefern und montieren Fabrikat:

WINGBURG KONTURA, Basis Kit, für gefälztes Türblatt ………

Ausführung:

Trockenbau …………

Mauerwerk …………

Weitere Informationen:

WINGBURG GmbH
Hövelrieger Straße 26
33161 Hövelhof

Telefon +49.5257.94792-0
Telefax +49.5257.94792-19
info@wingburg.de

[www.wingburg.de](http://www.wingburg.de)